|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Env. 1950  Trois roues de même diamètre,  pédales et guidon.  Structure en métal peint (la peinture commence à s’écaillée). | Env. 2005  Châssis en tube acier de grande qualité avec revêtement en polyester.  Roue avant plus importante, les pédales sont directement fixées dessus. |